|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **文件传输** | | | | |
| 58.ftp/sftp | ftpopen | 链接到服务器;  ip:ip地址；  port：端口；  username：用户名；  password：密码；  mode：0：ftp，1：sftp | 成功时则为0000000000  失败时返回0100000004 |  |
| cd | 进入目录  dir:目录 | 成功时则为0000000000  失败时返回0100000004 |  |
| uploaddir | 上传文件到FTP服务器  srcdir:本地目录；  destdir：上传后目录；  如果目录不存在回自动创建目录 | 成功时则为0000000000  失败时返回0100000004 |  |
| uploadfile | 上传文件到FTP服务器  srcfilename:本地带路径的文件名；  destfilename：上传后的带路径的文件名；  如果目录不存在回自动创建目录 | 成功时则为0000000000  失败时返回0100000004 |  |
| downloaddir | 从FTP服务器下载文件目录到本地  srcdir:FTP服务器目录；  destdir：下载到本地的目录；  如果目录不存在回自动创建目录 | 成功时则为0000000000  失败时返回0100000004 |  |
| downloadfile | 从FTP服务器下载文件到本地  srcfilename:FTP服务器带路径的文件名；  destfilename：下载到本地的的带路径的文件名；  如果目录不存在回自动创建目录 | 成功时则为0000000000  失败时返回0100000004 |  |
| ftpclose | 关闭连接 | 成功时则为0000000000  失败时返回0100000004 |  |

## OnReceive

事件服务器端接收到事件客户端发送数据。

参数:

{‘retcode’:’0’,‘data’:’’}

retcode:0,，表示成功；1：表示失败；

data:客户端发送过来的数据

备注:异步接口的回调事件。